{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Egregia Stazione Appaltante,\r\nnel documento “prot_12007_del_28_10_2025_7. Allegato D – Caratteristiche Migliorative e Criteri di Valutazione” è richiesto il seguente requisito:\r\nA.T.7 Predisposizione per seconda batteria ausiliaria (Massimo 1,00 punto)\r\nVerrà valutata la possibilità di installare una doppia batteria ausiliaria (come opzione alla singola) per incrementare l'autonomia energetica del parcometro in caso di necessità. Il concorrente dovrà dimostrare, dettagliandolo nella relazione tecnica, che l'opzione della seconda batteria è una scelta originale di progetto del parcometro, pienamente supportata a livello elettrico, hardware e software. Inoltre, l'installazione della doppia batteria deve avvenire senza alcuna modifica al parcometro o onere aggiuntivo.\r\nAlla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che la seconda batteria ausiliaria debba possedere le medesime caratteristiche tecniche, elettriche, prestazionali e di capacità (Voltaggio/Ah) della batteria primaria prevista per il parcometro, al fine di garantire la piena compatibilità con il sistema e assicurare l’intercambiabilità ed un effettivo incremento dell’autonomia operativa, come richiesto dal criterio migliorativo in oggetto.\r\nIn attesa di cortese conferma, si porgono distinti saluti.\r\n","QUESITO N. 1 \r\nRISPOSTA:\r\nsi conferma che la seconda batteria ausiliaria deve possedere le medesime caratteristiche tecniche, elettriche, prestazionali e di capacità (Voltaggio/Ah) della batteria primaria prevista per il parcometro. "]
[2,"Spett.le Ente, \r\nIn riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di Gara, Articolo 14.1 (Domanda di partecipazione, ulteriori dichiarazioni integrative) che, al punto relativo alle dichiarazioni da rendere, stabilisce l'obbligo per il concorrente di dichiarare:\r\n...di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico, di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/2020; \r\nSi chiede cortesemente alla Stazione Appaltante di specificare e indicare in modo esplicito il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che essa intende come riferimento per la fornitura oggetto del presente appalto, al fine di permettere di formulare le dichiarazioni richieste e valutare la corretta equivalenza ai sensi della normativa vigente.\r\nCordiali saluti ","ERRATA CORRIGE N. 3 \r\nPremesso che:\r\n-\tL’appalto de quo riguarda esclusivamente la fornitura di beni e, pertanto, non è necessario indicare un CCNL, poiché non è prevista la gestione di personale da parte del fornitore nell’esecuzione del contratto.\r\nSi comunica che, per mero errore materiale, il capoverso dell’Art. 14.1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ED EVENTUALE PROCURA – precedentemente formulato come segue:\r\n-\t\"di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico, di cui all’articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/2020\"\r\n\r\nÈ SOSTITUITO DAL SEGUENTE TESTO:\r\n\r\n-\t\"di applicare il seguente CCNL, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico.\"\r\n\r\nSi precisa che, nel Modulo “Allegato B - Offerta Economica”, dovrà essere indicato esclusivamente il CCNL dell’Operatore Economico Concorrente.\r\nFermo quanto previsto dal Disciplinare di Gara all’Art. 14.1, tutte le altre disposizioni restano invariate e pienamente valide.\r\n"]
[3,"Spett.le Ente , \r\nin riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:\r\n\r\n1.\tSi richiede di chiarire l'incongruenza riscontrata tra l'Art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto (e Art. 3.3 del Disciplinare), che definiscono la durata dell'Accordo Quadro in 48 mesi (1.460 giorni), e l'Art. 2 (e Art. 3.2 del Disciplinare) della Tabella Elenco Prezzi Unitari, in cui la quantità stimata per il CANONE ANNUO PIATTAFORMA CLOUD (Pos. 2) è '250 (stima relativa a cinque anni di canone per ogni parcometro acquistato)'.Si prega di confermare se la fornitura del servizio Canone Annuale Piattaforma Cloud deve essere intesa per una durata di 4 anni (coerente con l'AQ) o se l'importo totale stimato include un anno aggiuntivo di canone (5 anni) e in tal caso se tale anno eccedente la durata dell'AQ è da considerarsi un'opzione o è garantito.\r\n\r\n2.\tll Capitolato richiede la certificazione della cassaforte interna secondo la norma EN 14450 (livello S2) come requisito minimo, e valuta positivamente la certificazione UNI EN 1143-1 (A.T.3) come migliorativa. Preso atto che tali norme non sono specifiche per i terminali di parcheggio, si chiede di chiarire.\r\n\r\nCordiali saluti \r\n","CHIARIMENTO N.1 \r\nSi conferma che la fornitura del servizio “Canone Annuale Piattaforma Cloud” deve essere intesa per una durata di 5 anni e tale durata non è da considerarsi un'opzione ma deve essere garantita.\r\nSi precisa inoltre, che sono opzionali ulteriori canoni eccedenti i suddetti cinque di base così come definito all’art. A.T.12 nell’allegato D.\r\n\r\nCHIARIMENTO N. 2\r\nSebbene la norma UNI EN 1143 disciplini in modo specifico le casseforti per ATM, essa risulta generalmente applicabile a qualsiasi mezzo di custodia professionale. Pertanto, la conformità della cassaforte interna al parcometro alla norma EN 1143-1 (in qualsiasi grado) sarà considerata elemento migliorativo, ancorché non essenziale.\r\n\r\nCostituisce invece requisito essenziale la conformità alla normativa europea EN 14450:2018, livello S2, come previsto all’ Art. 3 – Riferimenti normativi del Capitolato Speciale d’Appalto.\r\n\r\nIl concorrente dovrà dichiarare, all’interno del Modulo “Allegato E – Modello di Dichiarazione delle Caratteristiche Migliorative.xlsx”, il possesso della certificazione della cassaforte e dovrà indicare, nella Relazione Tecnica Descrittiva, l’eventuale grado conseguito in conformità alla normativa EN 1143-1.\r\n"]